Невостребованные ТМЦ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/н | Наименование основного средства | Количество шт | Технические характеристики |
| 1 | Устройство защиты электрических двигателей УЗНД | 3 | Устройство предназначено для отключения синхронных и асинхронных электродвигателей нефтеперекачивающих станций, систем поддержания пластового давления и газлифта при появлении несимметричного режима ЭД. |
| 2 | Вентилятор ВОЭ-5 | 8 | ВОЭ-5У2, U=380В; I=15А; W=7,5кВт; Hz=50гц; подача=3,15м/с; давление=1700П; КПД=0,63; масса=150кг |
| 3 | Водонагреватель ЭВН "Ранит" | 6 | U=220В; I=55А; W=12кВт; Hz=50гц; |
| 4 | Мягкий пускатель SMC Dialog+Plus | 3 | U=380В; I=35А; W=18,5/22 кВт; Hz=50гц; |
| 5 | Преобразователь Drivc GV 3000  | 1 | U=380В; I=140А; W=75 кВт; Hz=50гц; |
| 6 | Преобразователь Drivc GV 3000  | 1 | U=380В; I=45А; W=45 кВт; Hz=50гц; |
| 7 | Преобразователь Drivc GV 3000  | 1 | U=380В; I=38А; W=18,5 кВт; Hz=50гц; |
| 8 | Преобразователь Drivc GV 3000  | 3 | U=380В; I=63А; W=30 кВт; Hz=50гц; |
| 9 | Преобразователь Drivc GV 3000  | 1 | U=380В; I=8,5А; W=4 кВт; Hz=50гц; |
| 10 |  Электронагреватель "Эдисон-13" | 1 | U=220В; I=55А; W=12кВт; Hz=50гц; |